登封市嵩山少林塔沟武术学校应急避难标识

制作安装招标公告

一、项目名称：应急避难标识制作安装

二、招标单位：登封市嵩山少林塔沟武术学校

三、项目编号：TGWX202216

四、施工地点：登封市嵩山少林塔沟武术学校

五、施工内容及参数：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 效果图 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 工艺材质 |
| 1 | a05e3a3a1d73162c40a286ea06d2af68_ | 应急避难场所交通指引牌 | 7000mm\*3700mm牌面1500\*3000 | 套 | 3 | Ф273mm镀锌钢管造型、3M工程级反光膜粘贴、铝板造型、防锈/防紫外线处理 |
| 2 | src=http___img4.chinawj.com.cn_picture_Files_67_2530267_20604_160707515355.jpg&refer=http___img4.chinawj.com | 应急避难场所指示牌 | 4000mm\*1000mm 牌面1000\*540 | 套 | 2 | 工程级反光膜粘贴、铝板造型、镀锌钢管造型、防锈/防紫外线处理 |
| 3 | 3caf3cd8237c2cb7c5955639f7e3cdc1_ | 应急多功能指示牌 | 3000mm\*1600mm | 套 | 3 | 工程级反光膜粘贴、钢板造型、镀锌钢管造型、汽车烤漆、防锈/防紫外线处理 |
| 4 | 945724c0dee7e5a49be9a67635d3bfe5_ | 地震避难知识公告栏 | 2200mm\*2100mm | 个 | 4 | 8mm厚钢化玻璃、钢板造型、进口油墨丝网印刷、汽车烤漆、防锈/防紫外线处理 |
| 5 | da2c22efd73c65f7b0294f6ac287c4f5_ | 应急棚宿区 | 1800mm\*700mm | 个 | 3 | 工程级反光膜粘贴、钢板造型、镀锌钢管造型、防锈/防紫外线处理 |
| 6 | fd3366ad46b9927ef9dee10b21eecdfd_ | 应急物资供应、垃圾存放、污水排放生活指引牌 | 1800mm\*550mm | 个 | 3 | 工程级反光膜粘贴、钢板造型、镀锌钢管造型、防锈/防紫外线处理 |
| 7 | 5d846b14a36643d6c8b4a864825651a5_ | 应急指挥牌 | 1600mm\*700mm | 个 | 1 | 工程级反光膜粘贴、钢板造型、镀锌钢管造型、防锈/防紫外线处理 |
| 8 |  | 应急停车指引牌 | 1800mm\*450mm | 个 | 2 | 工程级反光膜粘贴、钢板造型、镀锌钢管造型、防锈/防紫外线处理 |
| 9 | IMG_256+ | 应急停机坪 | 4000mm\*4000mm | 块 | 1 | 交通漆冷涂 |
| 10 | 0061ca91663d3ab8eee93c95ac36c1d | 应急贴墙式指引牌 | 600mm\*300mm | 个 | 7 | 工程级反光膜粘贴、PVC造型、防锈/防紫外线处理 |

六、投标单位要求：

1、投标人必须具有完全民事行为能力。

2、投标人中标并履行合同条款后必须开具发票。

3、本项目不接受联合体投标。

4、投标人需携带48小时内阴性核酸证明，疫情期间如有特殊情况另行通知。

5、中标方必须对进校施工人员提供核酸检测报告，配合校方疫情防控管理工作。

6、施工过程中对周边建筑及附属设施等造成损坏的，必须无条件恢复。

7、招标公告最终解释权归登封市嵩山少林塔沟武术学校所有。

七、投标报名费及保证金：

1、投标单位(人)需缴纳**壹万元**为投标保证金。竞标结束后，未入选单位直接退还投标保证金；中标的单位待安装完工后凭票据无息退还投标保证金。

2、入围单位因自身不合理原因自行弃权的，竞标保证金一律不退还。

八、工程价款及付款方式：

1、本工程总价款结算以验收实际工程量计算。

2、付款方式由甲乙双方共同协商，最终以合同约定的条件为准。

九、投标要求及时间地点：

1、本次施工以竞价议标的方式进行，各施工项均以**包工包料包干含税**价格进行填报(含基础、材料的详细规格参数)，竞标时携带报价单。

2、报名时间：公告发布之时起至2022年1月15日18点止。

3、开标时间：2022年1月16日上午9时开标。

4、竞标地点：登封市嵩山少林塔沟武术学校大禹校区集团办公楼4楼西会议室。

十、项目咨询：

投标报名：丁老师 联系电话：15343808222

技术咨询：白老师 联系电话：15343719555