“世纪梦想”豪华游轮装饰工程项目

**电影院座椅采购**

电影院座椅参数

**一、材料与结构：**

**材质：**

1、框架：建议采用铝合金或不锈钢材质，扶手两侧内部可采用实木多层阻燃胶合板。

2、座垫、靠背：采用高回弹阻燃海绵（符合中国《GB/T 8626》建材燃烧性能标准），座垫填充物需添加防霉剂（如纳米银涂层）

3、座垫加S弹簧结构，外层为耐磨、防渗透、经久耐用不褪色的人造革皮料。扶手上的杯托采用加强聚丙烯一次性注塑成型产品。

4、承重能力：≥120kg/座。

5、座椅材质防火等级为B1级阻燃等级。

**二、尺寸与布局：**

1、单座尺寸：770mm深\*580mm宽\*1050mm高。

2、排距（前后空间间距）：≥1200mm

**三、功能性：**

1、扶手设置水杯架+座号标识

2、每排座位左、右第一个座位的扶手侧面设置荧光排号及照地小灯（以选型为准），若灯具为甲供，需预留灯具安装孔位及电源走线空间，方便现场安装。

3、座椅为固定式、无折叠设计、无伸缩腿托设计。

**四、安装要求：**

1、安装前，乙方先进行场地安装条件及甲板平整度的检测，如不满足安装条件，需及时向甲方提出进行整改。

2、固定方式采用采用镀锌钢螺丝与船体钢板固定，达到稳固的状态。

3、座椅脚部加装EVA防滑垫，提高减震效果。

**五、文件要求**

产品到达交货地点后，乙方需提供：1、送货单（商品名称、规格型号、单位、数量等）

2、产品出厂合格证、装箱清单、质量保证书。

**六、深化设计责任**

投标方需根据现场尺寸进行二次深化设计，并经招标方确认后方可施工。

**七：注意事项**

技术参数需与图纸、规范一一对应，避免矛盾；

关键参数（如荷载、间距）应注明允许偏差范围；

建议要求投标方提供 实物样品 及 工程案例 佐证技术能力。