
控制棒安装步骤

1. 控制棒主体设备：控制棒、数据采集线缆、转化器。



控制棒

控制棒上会有设备的SN号，设备罐装调试时要按照设备标识罐装该设备的证书及文件，主站添加设备资产时也需要按照SN号对应厂站名称去建立资产。



转换器

转换器：逆变器通过数据采集线缆接入转换器的逆变器接口，实现控制棒的供电及数据采集。

数据采集线缆：分很多接口类型，比如：USB，RJ45，圆头四孔等等，所以现场工勘一定要做好设备的接口照片记录。如果接口照片出错，现场就无法接入调试。

1. 设备现场安装



图1

如图1：先将导轨通过燕尾螺丝打入墙体，然后将转换器从侧边插入，一般将导轨切割控制在15-20cm左右。




图2

如图2：设备插入到过后，将设备的卡扣按下，将设备固定在导轨上。



图3

如图3：此处为双通头，两头都是USB，这是为了避免现场逆变器已有采集棒接入，做的一分二的转接线缆。线缆另一头接转接器的逆变器口。



图4

如图4：转接器所接线缆及设备，逆变器接口通过连接线接逆变器com口，控制棒接口接入清智云能控制棒。



图5

如图5：现场整体照片。