**招标文件**

**一、项目名称: 泽宇智能2号楼底楼做隔断**

招标编号: ZYZN-2025-062501

招标单位：江苏泽宇智能电力股份有限公司

**二、项目概况与招标范围**

泽宇智能6月在2号楼底楼做无尘车间,需做隔断2间

询价内容：

包工包料价格，报价文件内容（本次报价请统一换算成普票金额报价，需要合计总价）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价/元 | 数量 | 金额 |
| 岩棉企口板 | 7.5公分 | 平方 |  | 280 |  |
| 镀锌包边条 | 7.5公分 | 米 |  | 280 |  |
| 普通包边条 | 7.5公分 | 米 |  | 90 |  |
| 内彩钢直钩 |  | 米 |  | 150 |  |
| 直角外角 |  | 米 |  | 80 |  |
| 镀锌方钢 | 40\*80\*1.5 | 根 |  | 8 |  |
| 镀锌方钢 | 80\*80\*2 | 根 |  | 2 |  |
| 7字铝 |  | 根 |  | 4 |  |
| 角铝 | 2\*2 | 根 |  | 8 |  |
| 挂锁 |  | 把 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 人工 |  | 平方 |  | 280 |  |
| 辅材 |  | 元 |  |  |  |
| 运费 |  | 元 |  |  |  |
| 脚手架 |  | 元 |  |  |  |

公司范围，承包单位包括：江苏泽宇智能电力股份有限公司

**三、投标人注意事项：**

1. 招标方式；公开招标
2. 评审方式；最低价中标
3. 招标内容；共隔7段合计约280平方米，其中做对开门2对，单开门2对，新做换衣房1间
4. 其它说明；待施工完毕并我司验收合格后，施工单位需提供发票进行结算
5. 说明此项目合计招标轮次1

6,开门尺寸要求；单开100CM\*240CM 2只,双开200CM\*240CM 1只,620CM\*300CM 1只

7,换衣房尺寸;200CM\*800CM\*250CM 封顶

8,必须做到密封,无透光

8, 用材报价见附件清单

**四、付款方式**

付款方式按照：安装完毕验收合格后支付97%，预留3%质保款，在质保期满后支付。（如金额超过10万元，我司统一支付银行承兑汇票）

**五、信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：**

（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

**六、招标文件的获取**

以投标网址要求为准

**七、投标事宜**

投标截止时间及开标时间：2025年06月30日14时00分

投标方式（请勿修改）：

（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。



1. 公司监管投标邮箱：[zy9912132@163.com](mailto:zy9912132@163.com)

**八、联系人**

（1）招标咨询：王建梅 0513-85359892

（2）项目技术咨询： 刘建新15006288358