江苏泽宇智能新能源有限公司巨久管业屋面光伏拆卸施工招标

投标文件

投标人： (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： (签字)

年 月 日

投标文件格式

**一、商务部分**

表一（公司）近四年业绩表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 项目容量 | 主要工作内容 | 奖惩情况 | 证明文件 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

备注：需提供合同原件、竣工验收合格证书及质量保修证书等证明文件。

表二 （公司）拟安排施工现场负责人信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 年 龄 |  |
| 职 称 |  | | 身份证号码 |  |
| 主要工作经历： | | | | |
| 时 间 | | 参加过的类似项目 | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |

表三 （公司）拟安排作业人员名单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 工种 | 证书名称 | 专业 | 证号 | 意外险投保情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

**二、投标报价表**

**工程量清单**

## 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 逆变器N01,N02,N03,N04,N05 | 逆变器拆除，禁止损坏设备 | 台 | 5 |  |  | 物资拆卸，打包，装卸、运输。 |
| 2 | 光伏支架 | 拆卸组件对应的支架 | 套 | 1 |  |  | 物资拆卸，打包，装卸、运输。 |
| 3 | 光伏组件 | 拆除逆变器N01-N05相对应的组件，禁止损坏设备 | 块 | 612 |  |  | 物资拆卸，打包，装卸、运输。 |
| 4 | 直流线缆 | 拆卸组件对应的直流线缆，共34串，总长约4000m。实际情况以现场为准。 | 套 | 1 |  |  | 物资拆卸，打包，装卸、运输。 |
| 5 | 交流线缆 | 拆卸组件对应的交流线缆，5根3\*35+1\*16的电缆合计约40m，两根3\*95+1\*50电缆合计约150m。实际情况以现场为准。 | 套 | 1 |  |  | 物资拆卸，打包，装卸、运输。 |
| 6 | 桥架 | 槽式桥架约300m，梯级桥架约150m。实际情况以现场为准。 | 套 | 1 |  |  | 物资拆卸，打包，装卸、运输。 |
| 7 | 汇流箱H01,H02 | 拆卸组件对应的汇流箱 | 台 | 2 |  |  | 物资拆卸，打包，装卸、运输。 |
| 8 | B01并网柜 | 拆卸组件对应的B01并网柜 | 台 | 1 |  |  | 物资拆卸，打包，装卸、运输。 |

说明：

1.本标段所有的施工器具，运输机械均为乙供。

2.以上工作量仅供参考，投标人自行评估实际工程量，招标人对实际与招标范围的差异不承担责任。

3.报价均为含税价，税率为3%。

4.乙方负责所有甲方物资场地内打包，运输，保管。施工结束后场地清理。

5.乙方在拆除过程中如果遇到损坏设备，需要提前报备。如未报备，运回指定地点的重要材料（逆变器，光伏组件，电缆等）出现缺失，损坏，则乙方按照实际价格赔偿（允许损耗率组件不超过2%，桥架不超过10%）。

6.投标人除提交盖章的报价表正本外，须另行提交一份可编辑的电子版本（Excel格式），且两份文件的报价内容须完全一致。注意：除填写报价外，严禁修改其他部分，违者将作废标处理。